|  |  |
| --- | --- |
| Содержание и последовательность выполнения  задания | Указание по выполнению задания |
| Установить колеса трактора  МТЗ-80 на заданную колею. | Затормозить задние колеса трактора и  подложить под них колодки  Поднять домкратом переднюю часть  трактора.  Вынуть пальцы и болты крепления  выдвижных кулаков.  Отсоединить рулевые тяги от поворотных кулаков, передвинуть выдвижные  кулаки и закрепить их.  Опустить переднюю часть трактора |
| Отрегулировать сходимость  задних колес | Установить колодки под передние  колеса, поднять домкратом поочередно  правую и левую части трактора.  Опустить болты крепления, вращая  червяк установить колесо на нужное  расстояние.  Затем затянуть болты крепления вкладыша.  Провести те же операции с другой  стороны |
| Переставить грузы с правого колеса на левое | Отвернуть болты крепящие груз на правой стороне и переставить на левую сторону, закрепить |

Подготовка к работе трактора МТЗ -80

Тема: подготовка к работе пахотного агрегата с колесным трактором

.