|  |  |
| --- | --- |
| Содержание и последовательность выполнениязадания | Указание по выполнению задания |
| Установить колеса трактораМТЗ-80 на заданную колею. | Затормозить задние колеса трактора иподложить под них колодкиПоднять домкратом переднюю частьтрактора.Вынуть пальцы и болты креплениявыдвижных кулаков.Отсоединить рулевые тяги от поворотных кулаков, передвинуть выдвижныекулаки и закрепить их.Опустить переднюю часть трактора |
| Отрегулировать сходимость задних колес | Установить колодки под передниеколеса, поднять домкратом поочередноправую и левую части трактора.Опустить болты крепления, вращаячервяк установить колесо на нужное расстояние.Затем затянуть болты крепления вкладыша.Провести те же операции с другойстороны |
| Переставить грузы с правого колеса на левое | Отвернуть болты крепящие груз на правой стороне и переставить на левую сторону, закрепить |

Подготовка к работе трактора МТЗ -80

Тема: подготовка к работе пахотного агрегата с колесным трактором

.